**Technische gegevens TCH-2500/ BT**

**Model: TCH-2500/ BT
Bedrijfsgewicht: 2400 kg
Machinebreedte: 155cm
Laadvermogen: 2500 kg
Bakinhoud: 1350ltr
Motor: Kubota V 2403M
Vermogen: 35.8PK/kW
Aantal cilinders: 4
Koeling: water
Transmissie: hydrostatisch
Pompen: 71 x 2 + 1 x 36variabel
Capaciteit: 36l/minuut
Max werkdruk: 175bar
Snelheid (voor-/achteruit): 5.5/ 11km/uur
Besturing (onafh rupsen): servo
Breedte rubberrupsen: 320mm
Bodemdruk (leeg/vol): 0.244 / 0.499 kg/cm≤
Max hellingshoek (vol): 70%
Tankinhoud brandstof: 55liter
Tankinhoud olie: 30liter**